Перейти к основному содержанию
`Ctrl`+`K`

# Типы и модели оборудования

## Назначение

Справочник предназначен для классификации оборудования по типам и моделям.

Типом оборудования является классификатор объектов и оборудования по функциональному назначению, техническим характеристикам и другим особенностям.

Модель представляет собой группу оборудования с определённым наименованием и характеристиками, которые зафиксированы в технической документации на данную модель.

Справочник типов и моделей оборудования позволяет определять перечень технических характеристик, точек измерений контролируемых параметров, нормативов обслуживания оборудования, принадлежащего данному типу или модели, а также отражает историю зафиксированных дефектов, запланированных и проведенных работ для оборудования, принадлежащего данному типу или модели.

Справочник является иерархическим с произвольной глубинной вложенности, имеет два отображения: иерархический список произвольной вложенности и карточку.

Справочник типов и моделей оборудования можно вызвать из меню `Справочники > Типы и модели оборудования`.

## Интерфейс справочника

Справочник представляет собой иерархическую структуру.

Справочник обладает свойством наследования характеристик от предка, т.е. набор характеристик, определенный для верхнего уровня иерархии, будет распространяться на все типы и модели, находящиеся на нижних уровнях.

## Карточка типа или модели оборудования

Интерфейс карточки типов и моделей оборудования.

Перечень атрибутов карточки типа оборудования приведен в таблице ниже.

№ п/п | Наименование | Описание | Обязательность ввода
--- | --- | --- | ---
1 | Код | Уникальный код типа оборудования в пределах справочника. | Обязательный (заполняется автоматически)
2 | Наименование | Наименование типа оборудования. | Обязательный
3 | База Примечание | Произвольное описание. | Необязательный
4 | Вид объекта | Принадлежность типа оборудования к типу или модели. | Обязательный
5 | Тип объекта | Принадлежность типа оборудования к средству измерения или оборудованию. По умолчанию принимает значение «Оборудование», если корнем новой записи является «Типы и модели оборудования». | Обязательный
6 | Ф.О. | Зона функциональной ответственности, к которой относится данный тип оборудования. Заполняется из справочника функциональной ответственности. | Обязательный

Перечень разделов карточки типа оборудования приведен в таблице ниже.

№ п/п | Наименование | Описание
--- | --- | ---
1 | Нормативы ППР | Нормативы обслуживания типа оборудования, наследуемые в подтипы, модели и единицы оборудования, относящиеся к данному типу.Наследуемые нормативы могут быть переопределены.
2 | Нормативы цикла | Нормативы цикла обслуживания типа оборудования, наследуемые в подтипы, модели и единицы оборудования, относящиеся к данному типу. Указав используемый цикл, система автоматически формирует нормативы по оборудованию
3 | Настройка контролируемых параметров | Нормативы цикла обслуживания типа оборудования, наследуемые в подтипы, модели и единицы оборудования, относящиеся к данному типу. Указав используемый цикл, система автоматически формирует нормативы по оборудованию
4 | Запасные части | Используемые запасные части для типового оборудования, наследуемые в подтипы, модели и единицы оборудования, относящиеся к данному типу
5 | Документы | Связанные с типом оборудования документы системы электронного документооборота, такие как служебные записки, приказы, нормативно-технические документы
6 | Прикрепленные файлы | Связанные с типом оборудования файлы, такие как тех. паспорта, фотографии, чертежи и проч. Доступна операция предпросмотра, позволяющая просматривать Word и pdf файлы прямо в системе, не скачивая их на компьютер
7 | Доступные разделы | Настраиваемый список разделов для карточки оборудования, относящегося к данному типу
8 | Оборудование | Перечень всего оборудования данного типа с возможностью раскрытия внутреннего состава оборудования
9 | Виды дефектов для типа | Перечень видов дефектов, характерных для оборудования данного типа. Для каждого дефекта доступна детализация с указанием видов работ, необходимых для устранения соответствующих дефектов
10 | Дефекты | Перечень дефектов, обнаруженных на оборудовании данного типа с возможностью фильтрации по периоду, состоянию и локализации дефекта

## Работа со справочником

## Создание записи типа оборудования

Откройте справочник по пути `Справочники > Типы и модели оборудования`.

1. Выберите из списка уровень иерархии, на котором нужно создать новую запись.

2. Выполните операцию Создать на основной панели операций справочника для создания записи на этом же уровне иерархии. Или выполните операцию Создать на уровень ниже.

3. В открывшейся карточке заполните обязательный атрибут наименования типа оборудования.

4. Выполните операцию Сохранить.

## Редактирование записи типа оборудования

1. Выберите из списка тип или модель оборудования, для которого нужно выполнить корректировку

2. Выполните операцию Редактировать на основной панели операций.

3. Внесите требуемые изменения.

4. Выполните операцию Сохранить.

## Удаление записи типа оборудования

1. Выберите запись типа оборудования для удаления.

2. Выполните операцию Удалить.

3. Выполните операцию Сохранить.

## Прикрепление записи к другому типу оборудования

1. В справочнике типов оборудования выберите тип оборудования, который будет прикрепляться к другому типу.

2. Выполните дополнительную операцию интерфейса Привязать к другому типу. Откроется интерфейс справочника типов оборудования.

3. Выберите тип оборудования, к которому будет прикреплен выбранный.

4. Выполните операцию Подтвердить. Нормативы типа оборудования, если они не были заданы ранее, будут наследоваться от типа оборудования, к которому его прикрепили.

## Групповое редактирование записей справочника типов и моделей оборудования

1. В справочнике типов и моделей оборудования выделите записи для редактирования и выполните операцию Групповое редактирование для выбранных объектов. Откроется интерфейс группового редактирования.

2. В разделе Установка атрибутов открывшегося интерфейса укажите изменения и выполните операцию Установить. Изменения запишутся для выбранных записей.